**Gab**: Os menores inteiros são *n1* = 7 , *n2* = 8 e *n3* = 10 , e a frequência natural é *f0* = 60 THz