**Gab**:

a) f = 1015Hz

b) E = 4eV

c) Ec = 1,7eV

d) f0 = 5,75 ⋅ 1014Hz