**Gab**:

a) 

b) fmin = 0,401015 Hz

c) Ec(max)  6,6eV