Um observador fixo visualiza uma barra de comprimento *L* (quando medida em repouso) movimentando-se no sentido do seu comprimento com 60% da velocidade da luz.

A porcentagem do comprimento *L* visualizada pelo observador será de

a) 80 %

b) 36 %

c) 64 %

d) 94 %